ЗАТВЕРДЖЕНО	

 	( назва організації, що затверджує )	
 	___________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________20__ р.	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
на Поточний ремонт доріжки із створенням безбарєрного доступу до експонатів на території музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького за адресою м. Львів, вул. Чернеча Гора 1	
 	 	
Умови виконання робіт 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Розділ №1.  Доріжка від  хати з с.Вербівець до
адміністративного корпусу	 	 	 	
1	Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного
каменю вручну(камінь 20*20)	100м3	0,362	 	
2	Навантаження каменю вручну	1 т	31,67	 	
3	Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами(каменю 20*20)
на вiдстань 1 км	т	31,67	 	
4	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із
застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	1,95	 	
5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	102,375	 	
6	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю
вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	3,6	 	
7	Перевезення ґрунту до 5 км	т	63	 	
8	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску товщ.10см	100м3	0,36	 	
9	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із
щебеневої суміші	100м2	3,6	 	
10	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих
асфальтобетонних сумішей	100м2	3,6	 	
11	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-43-1 (приведення до товщини
3см)	100м2	-3,6	 	
12	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих
асфальтобетонних сумішей	100м2	3,6	 	
13	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-43-1 (приведення до товщини
3см)	100м2	-3,6	 	
14	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням
на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,07	 	
15	Перевезення ґрунту до 5 км	т	12,25	 	
16	Улаштування основи під підпірну стінку (пісок) товщ.15см	100 м3	0,015	 	
17	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5
м3 під підпірну стінку (Бетон В15 М200)	100 м3	0,02	 	

1	2	3	4	5	
18	Відновлення декоративних конструкцій висотою до 4
м(підпірна стінка з пісковика)	1 м3	4	 	
 	Розділ №2.  Плитка 30*30	 	 	 	
19	Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного
каменю вручну	100м3	0,02	 	
20	Навантаження сміття вручну	1 т	1,75	 	
21	Перевезення сміття до 15 км	т	1,75	 	
22	(Демонтаж) Установлення бетонного лотка	м	6	 	
23	Навантаження сміття вручну	1 т	0,24	 	
24	Перевезення сміття до 15 км	т	0,24	 	
25	Розбирання бетону	1 м3	1,5	 	
26	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,033	 	
27	Перевезення сміття до 15 км	т	3,3	 	
28	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин
оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка,
поверхня з твердим покриттям	колодязь	1	 	
29	Установлення бетонних лотків на бетонну основу	м	9	 	
30	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю
вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,3	 	
31	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,063	 	
32	Перевезення ґрунту до 5 км	т	11,025	 	
33	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску товщ.10см	100м3	0,03	 	
34	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із
щебеневої суміші 0-40мм	100м2	0,3	 	
35	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-47-1 (приведення до товщ. 10см)	100м2	-0,3	 	
36	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,6	 	
37	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	110	 	
 	Розділ №3.  Доріжка до озера	 	 	 	
38	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,09	 	
39	Навантаження сміття вручну	1 т	14,4	 	
40	Перевезення сміття до 15 км	т	14,4	 	
41	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із
щебеневої суміші 0-40мм	100м2	1,8	 	
42	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-47-1 (приведення до товщ. 15см)	100м2	1,8	 	
43	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих
асфальтобетонних сумішей	100м2	1,8	 	
44	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-43-1 (приведення до товщини
7см)	100м2	1,8	 	
45	Установлення бортових каменів природних при інших
видах покриттів (з каменю 20*20см)	100м	1,48	 	
46	Навантаження каменю вручну	1 т	13,32	 	
47	Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами(каменю 20*20)
на вiдстань 1 км	т	13,32	 	
 	Розділ №4.  Доріжка на Гуцульщину	 	 	 	
48	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з
застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	7,58	 	
49	Перевезення ґрунту до 5 км	т	331,625	 	
50	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску товщ.15см	100м3	1,137	 	
51	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із
щебеневої суміші 0-40мм	100м2	6,5	 	
52	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-47-1 (приведення до товщ. 15см)	100м2	6,5	 	

1	2	3	4	5	
53	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих
асфальтобетонних сумішей	100м2	6,5	 	
54	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-43-1 (приведення до товщини
7см)	100м2	6,5	 	
55	Установлення бортових каменів природних при інших
видах покриттів (з каменю 20*20см)	100м	5,4	 	
56	Навантаження каменю вручну	1 т	48,6	 	
57	Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами(каменю 20*20)
на вiдстань 1 км	т	48,6	 	
 	Розділ №5.  Господарський двір	 	 	 	
58	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із
застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	5,4	 	
59	Перевезення ґрунту до 5 км	т	396,9	 	
60	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску товщ.15см	100м3	0,81	 	
61	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із
щебеневої суміші	100м2	5,4	 	
62	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-47-1 (приведення до товщ. 20см)	100м2	5,4	 	
63	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих
асфальтобетонних сумішей	100м2	5,4	 	
64	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-43-1 (приведення до товщини
7см)	100м2	5,4	 	
65	Улаштування основ товщиною 12 см із щебеневої суміші	100м2	4,4	 	
66	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-47-1 (приведення до товщ. 7см)	100м2	-4,4	 	

  Склав             ____________________________________	
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	
 	 	 	 	 	 	
   Перевірив      ____________________________________	
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]