ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА	
  	 	
 Поточний ремонт доріжки із створенням безбарєрного доступу до експонатів на території музею народної архітектури і побуту у Львові
іменіКлиментія Шептицького за адресою м. Львів, вул. Чернеча Гора 1

Будівництво розташоване на території ........................... області.	 	
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:	 	
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;	 	
 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;	 	
 - Перевезення ґрунту і сміття;	 	
 - Перевезення будівельних вантажів;	 	
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .	 	
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва	 	
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:	 	
1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%	
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%	
3.	Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год	
4.	Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год	
  	 	
Загальна кошторисна трудомiсткiсть	4,84164	 	тис.люд.год	
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах	3,803	 	тис.люд.год	
Загальна кошторисна заробiтна плата	564,768	 	тис.грн.	
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi
робочого часу 171,75 люд.год та розрядi робiт 3,8)	18750,00	 	грн.	
  	 	
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:	4572,590	 	тис.грн.	
  будiвельнi роботи -	3718,213	 	тис.грн.	
  вартiсть устаткування -	  -    	 	тис.грн.	
  iншi витрати -	95,839	 	тис.грн.	
  податок на додану вартiсть -	758,538	 	тис.грн.	

  	 	
Примiтка:	 	 	 	
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".	 	
   	
Склав:	 	 	Перевірив:	 	 	

 	 	
 	
  ( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)   	
     	 	
Зведений кошторисний розрахунок в сумі  4572,590 тис. грн.  	
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  	

  (посилання на документ про затвердження)

"___" ______________________ 20__ р. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  	
     	 	
Поточний ремонт доріжки із створенням безбарєрного доступу до експонатів на території музею народної архітектури і побуту у Львові
іменіКлиментія Шептицького за адресою м. Львів, вул. Чернеча Гора 1 	
     	 	
     Складений за поточними цінами станом на 5 червня 2025 р.  	
№
Ч.ч	Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.	
 	 	 	будівельних
робіт	устаткування,
меблів та
інвентарю	інших
витрат	загальна
вартість	
1	2	3	4	5	6	7	
  	 	    
Глава 2. Об'єкти основного призначення
    	 	 	 	 	
1	02-01	Поточний ремонт доріжки із створенням безбарєрного доступу до
експонатів на території музею народної архітектури і побуту у Львові
іменіКлиментія Шептицького за адресою м. Львів, вул. Чернеча Гора 1	3608,994	  -    	  -    	3608,994	
 	 	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	
 	 	Разом по главi 2:	3608,994	  -    	  -    	3608,994	
 	 	Разом по главах 1-7:	3608,994	  -    	  -    	3608,994	
 	 	Разом по главах 1-8:	3608,994	  -    	  -    	3608,994	
 	 	Разом по главах 1-9:	3608,994	  -    	  -    	3608,994	

1	2	3	4	5	6	7	
  	 	    
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
    	 	 	 	 	
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	  -    	  -    	54,135	54,135	
 	 	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	
 	 	Разом по главi 10:	  -    	  -    	54,135	54,135	
  	 	    
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
    	 	 	 	 	
3	Настанова [4.34]	Складання дефектного акту, локального кошторису (в т. ч. вартість
експертизи 5844,82 грн)	  -    	  -    	21,360	21,360	
 	 	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	
 	 	Разом по главi 12:	  -    	  -    	21,360	21,360	
 	 	Разом по главах 1-12:	3608,994	  -    	75,495	3684,489	
 	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	37,039	  -    	  -    	37,039	
 	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних
організацій (АВ)	  -    	  -    	18,834	18,834	
 	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва	72,180	  -    	1,510	73,690	
 	 	Разом	3718,213	  -    	95,839	3814,052	
 	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	  -    	  -    	758,538	758,538	
 	 	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3718,213	  -    	854,377	4572,590	

   

  	
Керівник проєктної організації 	__________________________	 	
 	 	 	
Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)	__________________________	 	
 	 	 	
Керівник   
	__________________________	 	

Поточний ремонт доріжки із створенням безбарєрного доступу до експонатів на території музею народної архітектури і побуту у Львові іменіКлиментія
Шептицького за адресою м. Львів, вул. Чернеча Гора 1	
1986	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01	
на Поточний ремонт доріжки із створенням безбарєрного доступу до експонатів на території музею народної архітектури і побуту у Львові
іменіКлиментія Шептицького за адресою м. Львів, вул. Чернеча Гора 1	
Поточний ремонт доріжки із створенням безбарєрного доступу до експонатів на території музею народної архітектури і побуту у Львові
іменіКлиментія Шептицького за адресою м. Львів, вул. Чернеча Гора 1	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	3608,994	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	4,84164	 тис.люд.год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	564,768	 тис. грн.	
 Складений за поточними цінами станом на 5 червня 2025 р.  	 	Середній розряд робіт	2,9	 розряд	
 	
№
Ч.ч.
.	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Доріжка від  хати з с.Вербівець
до адміністративного корпусу 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки з
булижного каменю вручну(камінь 20*20)	100м3	0,362	19975,97
19198,02	777,95
310,48	7231	6950	281
112	212,9800
2,5461	77,1
0,92	
2	КР20-40-1	Навантаження каменю вручну	1 т	31,67	146,93
146,93	__-__
  -    	4653	4653	__-__
  -    	1,6300
  -    	51,62
  -    	
3	С331-32
варіант 1	Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом,
самоскидами(каменю 20*20) на вiдстань 1 км	т	31,67	23,40
  -    	23,40
  -    	741	  -    	741
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
4	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного
профілю із застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 500 мм	100м2	1,95	3098,92
333,52	2765,40
970,90	6043	650	5393
1893	3,7000
8,1780	7,22
15,95	
5	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	102,375	68,68
  -    	68,68
12,24	7031	  -    	7031
1253	__-__
0,0990	__-__
10,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	КР18-12-9	Улаштування дорожніх корит
напівкоритного профілю вручну, глибина
корита до 250 мм	100м2	3,6	2875,86
2758,28	117,58
34,93	10353	9930	423
126	30,6000
0,2780	110,16
1	
7	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	63	68,68
  -    	68,68
12,24	4327	  -    	4327
771	__-__
0,0990	__-__
6,24	
8	КР18-20-1	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піску товщ.
10см	100м3	0,36	92662,01
2413,06	6749,05
1583,35	33358	869	2430
570	26,0000
11,3877	9,36
4,1	
9	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари
товщиною 12 см із щебеневої суміші	100м2	3,6	35307,87
4302,33	1777,52
498,77	127108	15488	6399
1796	43,8700
3,8545	157,93
13,88	
10	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із
гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	3,6	54198,53
678,32	1634,32
518,85	195115	2442	5884
1868	6,0700
3,7562	21,85
13,52	
11	КР18-43-2
К=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-43-1
(приведення до товщини 3см)	100м2	-3,6	12975,94
4,47	__-__
  -    	-46713	-16	__-__
  -    	0,0400
  -    	-0,14
  -    	
12	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із
гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	3,6	54198,53
678,32	1634,32
518,85	195115	2442	5884
1868	6,0700
3,7562	21,85
13,52	
13	КР18-43-2
К=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-43-1
(приведення до товщини 3см)	100м2	-3,6	12975,94
4,47	__-__
  -    	-46713	-16	__-__
  -    	0,0400
  -    	-0,14
  -    	
14	КР1-9-7	Розробка ґрунту в траншеях та
котлованах екскаваторами місткістю
ковша 0,4 м3 з навантаженням на
автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,07	6403,62
321,62	6074,27
1933,31	448	23	425
135	3,5000
16,3143	0,25
1,14	
15	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	12,25	68,68
  -    	68,68
12,24	841	  -    	841
150	__-__
0,0990	__-__
1,21	
16	КР2-12-1	Улаштування основи під підпірну стінку
(пісок) товщ.15см	100 м3	0,015	132517,98
50088,83	2724,70
1087,43	1988	751	41
16	506,0500
8,9175	7,59
0,13	
17	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних
фундаментів об'ємом до 5 м3 під підпірну
стінку (Бетон В15 М200)	100 м3	0,02	506464,79
66230,59	49236,59
15596,54	10129	1325	985
312	675,3400
108,6453	13,51
2,17	
18	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм	т	0,105	48178,84
  -    	__-__
  -    	5059	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
19	КР3-30-7
застос.	Відновлення декоративних конструкцій
висотою до 4 м(підпірна стінка з пісковика)	1 м3	4	2880,19
2562,20	46,32
15,42	11521	10249	185
62	20,1700
0,1320	80,68
0,53	
20	& С111-82-
КП-1	Камінь пісковик	м3	3,21	9432,96
  -    	__-__
  -    	30280	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
21	С1425-
11682	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75	м3	0,94	2876,95
  -    	__-__
  -    	2704	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1	560619	55740	41270
10932	 	558,84
84,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	560619	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	463609	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	66672	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	56544	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	175,61	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	30414	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	617163	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1	617163	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Плитка 30*30 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	КР18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки з
булижного каменю вручну	100м3	0,02	19975,97
19198,02	777,95
310,48	400	384	16
6	212,9800
2,5461	4,26
0,05	
23	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,75	146,93
146,93	__-__
  -    	257	257	__-__
  -    	1,6300
  -    	2,85
  -    	
24	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	1,75	181,88
  -    	181,88
27,69	318	  -    	318
48	__-__
0,2240	__-__
0,39	
25	КР18-30-1
к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення бетонного
лотка	м	6	102,67
102,67	__-__
  -    	616	616	__-__
  -    	1,0560
  -    	6,34
  -    	
26	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,24	146,93
146,93	__-__
  -    	35	35	__-__
  -    	1,6300
  -    	0,39
  -    	
27	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,24	181,88
  -    	181,88
27,69	44	  -    	44
7	__-__
0,2240	__-__
0,05	
28	КР2-1-3	Розбирання бетону	1 м3	1,5	2738,37
861,13	1877,24
715,44	4108	1292	2816
1073	8,7000
6,5276	13,05
9,79	
29	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,033	2106,73
193,80	1912,93
636,97	70	6	64
21	2,1500
5,4516	0,07
0,18	
30	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	3,3	181,88
  -    	181,88
27,69	600	  -    	600
91	__-__
0,2240	__-__
0,74	
31	КР16-90-3	Ремонт окремих ділянок залізобетонних
горловин оглядових каналізаційних
колодязів без заміни люка, поверхня з
твердим покриттям	колодязь	1	1392,60
994,58	197,51
76,73	1393	995	198
77	8,9000
0,7042	8,9
0,7	
32	КР18-30-1	Установлення бетонних лотків на
бетонну основу	м	9	341,02
128,34	__-__
  -    	3069	1155	__-__
  -    	1,3200
  -    	11,88
  -    	
33	& С1416-
8460-В3-П-1	Лоток водовідвідний бетонний б/у Замовника	м.п	9	__-__
  -    	__-__
  -    	  -    	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	КР18-12-9	Улаштування дорожніх корит
напівкоритного профілю вручну, глибина
корита до 250 мм	100м2	0,3	2875,86
2758,28	117,58
34,93	863	827	36
10	30,6000
0,2780	9,18
0,08	
35	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди	100 м3	0,063	16549,70
16549,70	__-__
  -    	1043	1043	__-__
  -    	183,6000
  -    	11,57
  -    	
36	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	11,025	68,68
  -    	68,68
12,24	757	  -    	757
135	__-__
0,0990	__-__
1,09	
37	КР18-20-1	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піску товщ.
10см	100м3	0,03	92662,01
2413,06	6749,05
1583,35	2780	72	202
48	26,0000
11,3877	0,78
0,34	
38	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари
товщиною 12 см із щебеневої суміші 0-
40мм	100м2	0,3	35307,87
4302,33	1777,52
498,77	10592	1291	533
150	43,8700
3,8545	13,16
1,16	
39	КР18-47-2
к=2	На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-47-1
(приведення до товщ. 10см)	100м2	-0,3	5063,56
192,22	__-__
  -    	-1519	-58	__-__
  -    	1,9600
  -    	-0,59
  -    	
40	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних
фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,6	29998,26
13080,75	219,67
80,99	47997	20929	351
130	119,8200
0,6659	191,71
1,07	
41	& С1426-
11780-1
варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, "Квадрат"
300х300х60мм, колір сірий(Замовника)	м2	161,6	__-__
  -    	__-__
  -    	  -    	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
42	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на
бетонну основу	м	110	508,61
128,34	__-__
  -    	55947	14117	__-__
  -    	1,3200
  -    	145,2
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2	129370	42961	5935
1796	 	418,75
15,64	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	129370	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	80474	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	44757	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	38125	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	118,61	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	20536	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	167495	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2	167495	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Доріжка до озера 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
43	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів
вручну	100м3	0,09	27537,77
27537,77	__-__
  -    	2478	2478	__-__
  -    	305,5000
  -    	27,5
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
44	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	14,4	146,93
146,93	__-__
  -    	2116	2116	__-__
  -    	1,6300
  -    	23,47
  -    	
45	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	14,4	181,88
  -    	181,88
27,69	2619	  -    	2619
399	__-__
0,2240	__-__
3,23	
46	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари
товщиною 12 см із щебеневої суміші 0-
40мм	100м2	1,8	35307,87
4302,33	1777,52
498,77	63554	7744	3200
898	43,8700
3,8545	78,97
6,94	
47	КР18-47-2
к=3	На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-47-1
(приведення до товщ. 15см)	100м2	1,8	7595,33
288,33	__-__
  -    	13672	519	__-__
  -    	2,9400
  -    	5,29
  -    	
48	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із
гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	1,8	54198,53
678,32	1634,32
518,85	97557	1221	2942
934	6,0700
3,7562	10,93
6,76	
49	КР18-43-2
К=6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-43-1
(приведення до товщини 7см)	100м2	1,8	38927,83
13,41	__-__
  -    	70070	24	__-__
  -    	0,1200
  -    	0,22
  -    	
50	КР18-29-4	Установлення бортових каменів
природних при інших видах покриттів (з
каменю 20*20см)	100м	1,48	40718,10
17388,77	1121,85
389,33	60263	25735	1660
576	180,5500
2,9150	267,21
4,31	
51	С1421-
10427
варіант 1	Камінь брущатий для дорожніх
покриттів(20*20см)	м3	5,92	__-__
  -    	__-__
  -    	  -    	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
52	КР20-40-1	Навантаження каменю вручну	1 т	13,32	146,93
146,93	__-__
  -    	1957	1957	__-__
  -    	1,6300
  -    	21,71
  -    	
53	С331-32
варіант 1	Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом,
самоскидами(каменю 20*20) на вiдстань 1 км	т	13,32	23,40
  -    	23,40
  -    	312	  -    	312
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3	314598	41794	10733
2807	 	435,3
21,24	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	314598	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	262071	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	44601	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	39532	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	124,64	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	21584	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	354130	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3	354130	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Доріжка на Гуцульщину 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
54	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного
профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 250 мм	100м2	7,58	1846,97
333,52	1513,45
527,95	14000	2528	11472
4002	3,7000
4,4380	28,05
33,64	
55	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	331,625	68,68
  -    	68,68
12,24	22776	  -    	22776
4059	__-__
0,0990	__-__
32,83	
56	КР18-20-1	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піску товщ.
15см	100м3	1,137	92662,01
2413,06	6749,05
1583,35	105357	2744	7674
1800	26,0000
11,3877	29,56
12,95	
57	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари
товщиною 12 см із щебеневої суміші 0-
40мм	100м2	6,5	35029,66
4302,33	1499,31
469,02	227693	27965	9746
3049	43,8700
3,7605	285,16
24,44	
58	КР18-47-2
к=3	На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-47-1
(приведення до товщ. 15см)	100м2	6,5	7595,33
288,33	__-__
  -    	49370	1874	__-__
  -    	2,9400
  -    	19,11
  -    	
59	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із
гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	6,5	54198,53
678,32	1634,32
518,85	352290	4409	10623
3373	6,0700
3,7562	39,46
24,42	
60	КР18-43-2
К=6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-43-1
(приведення до товщини 7см)	100м2	6,5	38927,83
13,41	__-__
  -    	253031	87	__-__
  -    	0,1200
  -    	0,78
  -    	
61	КР18-29-4	Установлення бортових каменів
природних при інших видах покриттів (з
каменю 20*20см)	100м	5,4	40304,69
17388,77	708,44
224,35	217645	93899	3826
1211	180,5500
1,5620	974,97
8,43	
62	С1421-
10427
варіант 1	Камінь брущатий для дорожніх
покриттів(20*20см)	м3	21,6	__-__
  -    	__-__
  -    	  -    	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
63	КР20-40-1	Навантаження каменю вручну	1 т	48,6	146,93
146,93	__-__
  -    	7141	7141	__-__
  -    	1,6300
  -    	79,22
  -    	
64	С331-32
варіант 1	Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом,
самоскидами(каменю 20*20) на вiдстань 1 км	т	48,6	23,40
  -    	23,40
  -    	1137	  -    	1137
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4	1250440	140647	67254
17494	 	1456,31
136,71	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	1250440	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1042539	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	158141	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	138492	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	434,9	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	75314	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	1388932	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4	1388932	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Господарський двір 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
65	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного
профілю із застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 500 мм	100м2	5,4	3111,98
333,52	2778,46
974,76	16805	1801	15004
5264	3,7000
8,2080	19,98
44,32	
66	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	396,9	68,68
  -    	68,68
12,24	27259	  -    	27259
4858	__-__
0,0990	__-__
39,29	
67	КР18-20-1	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піску товщ.
15см	100м3	0,81	92662,01
2413,06	6749,05
1583,35	75056	1955	5467
1283	26,0000
11,3877	21,06
9,22	
68	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари
товщиною 12 см із щебеневої суміші	100м2	5,4	35307,87
4302,33	1777,52
498,77	190662	23233	9599
2693	43,8700
3,8545	236,9
20,81	
69	КР18-47-2
к=8	На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-47-1
(приведення до товщ. 20см)	100м2	5,4	20254,22
768,87	__-__
  -    	109373	4152	__-__
  -    	7,8400
  -    	42,34
  -    	
70	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із
гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	5,4	54198,53
678,32	1634,32
518,85	292672	3663	8825
2802	6,0700
3,7562	32,78
20,28	
71	КР18-43-2
К=6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-43-1
(приведення до товщини 7см)	100м2	5,4	38927,83
13,41	__-__
  -    	210210	72	__-__
  -    	0,1200
  -    	0,65
  -    	
72	КР18-47-1	Улаштування основ товщиною 12 см із
щебеневої суміші	100м2	4,4	35307,87
4302,33	1777,52
498,77	155355	18930	7821
2195	43,8700
3,8545	193,03
16,96	
73	КР18-47-2
к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-47-1
(приведення до товщ. 7см)	100м2	-4,4	12658,88
480,54	__-__
  -    	-55699	-2114	__-__
  -    	4,9000
  -    	-21,56
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5	1021693	51692	73975
19095	 	525,18
150,88	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	1021693	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	896026	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	70787	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	59581	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	184,58	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	31962	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	1081274	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5	1081274	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису	3276720	332834	199167
52124	 	3394,38
408,92	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	3276720	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2744719	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	384958	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	332274	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	1038,34	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	179810	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	3608994	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису	3608994	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	4841,64	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	564768	 	 	 	 	

 	
                                     Склав               _____________________________________	
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	

Загальновиробничі витрати на будову 	
Поточний ремонт доріжки із створенням безбарєрного доступу до експонатів на території музею народної архітектури і
побуту у Львові іменіКлиментія Шептицького за адресою м. Львів, вул. Чернеча Гора 1	
 	 	
Номер
Об'єкту	Найменування об”єкту	 Норматив-
но-розра-
хункова
кошторисна
трудоміст-
кість робіт,
що перед-
бачені в
прямих вит-
ратах, 	 Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах, 
	I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
витратах,	 Заробiтна
плата в
прямих
витратах,	II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,	III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей
загально-
виробничих
витрат,	Додаткові
кошти 
II блоку, що
пов'язані з
оплатою
тимчасової
непраце-
здатності,	Всього 
 загально-
виробничих
витрат,
	
 	 	люд.год	люд.год	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
02-01	Поточний ремонт доріжки із
створенням безбарєрного
доступу до експонатів на
території музею народної
архітектури і побуту у Львові
іменіКлиментія Шептицького
за адресою м. Львів, вул.
Чернеча Гора 1	3803,3	1038,34	179810	384958	124250	28214	0	332274	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Разом:	3803,3	1038,34	179810	384958	124250	28214	0	332274	

 	
 	
                                     Склав               _____________________________________	
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	

Поточний ремонт доріжки із створенням безбарєрного доступу до експонатів на території музею народної архітектури і побуту у Львові іменіКлиментія
Шептицького за адресою м. Львів, вул. Чернеча Гора 1	
 	
 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	у тому числі:
	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3394,38	98,06	 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	2,9	 	 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	  -    	  -    	 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками	розряд	  -    	 	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	313,71	128,61	 	 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	5,0	 	 	 	 	 	
7	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття	люд.год	95,21	123,64	 	 	 	 	
8	 	 Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу	люд.год	  -    	  -    	 	 	 	 	
9	 	 Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:	 	 	 	 	 	 	 	
9.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	1038,34	173,17	 	 	 	 	
9.2	 	    коштів на зведення та розбирання
тимчасових будівель і споруд	люд.год	  -    	 	 	 	 	 	
 	 	    коштів на виконання будівельних робіт:	 	 	 	 	 	 	 	
9.3	 	        у зимовий період	люд.год	  -    	 	 	 	 	 	
9.4	 	        у літній період	люд.год	  -    	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	4841,64	 	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	2,9	 	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	 	
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,1	318,03
31,80	 	 	 	 	
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність
59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,766	522,58
1968,04	 	 	 	 	
12	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність
79 кВт [108 к.с.]	маш. год	7,011	609,33
4272,01	 	 	 	 	
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	9,0938	644,04
5856,77	 	 	 	 	
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,79889	375,82
1427,70	 	 	 	 	
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]	маш. год	0,1044	7,45
0,78	 	 	 	 	
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,35	331,71
2769,78	 	 	 	 	
17	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3	маш. год	69,091	436,21
30138,19	 	 	 	 	
18	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4
м3	маш. год	1,18869	463,18
550,58	 	 	 	 	
19	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,2177	565,09
123,02	 	 	 	 	
20	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]	маш. год	6,52023	960,58
6263,20	 	 	 	 	
21	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	3,376	65,31
220,49	 	 	 	 	
22	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному
ходу, маса 25 т	маш. год	7,011	144,14
1010,57	 	 	 	 	
23	КБМ212-901	Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 2,2 т	маш. год	15,275	348,07
5316,77	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
24	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	49,592	466,46
23132,68	 	 	 	 	
25	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	38,038	583,64
22200,50	 	 	 	 	
26	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на
пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	2,19678	926,35
2034,99	 	 	 	 	
27	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним
двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,224	71,65
16,05	 	 	 	 	
28	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з
бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,224	74,7
16,73	 	 	 	 	
29	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	21,43429	801,58
17181,30	 	 	 	 	
30	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100
т/год	маш. год	10,659	492,24
5246,79	 	 	 	 	
31	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій	маш. год	8,35	6,46
53,94	 	 	 	 	
32	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	1,254	453
568,06	 	 	 	 	
33	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	917,175	68,68
62991,58	 	 	 	 	
34	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	19,69	181,88
3581,22	 	 	 	 	
35	С331-32
варіант 1	Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом,
самоскидами(каменю 20*20) на вiдстань 1 км	т	93,59	23,4
2190,01	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 	199163,55	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	кг	249,722	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	кг	1043,095	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	0,553	 	 	 	 	 	
 	 	Стиснене повітря	м3	578,655	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	65,005	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	11,501	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
36	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,6518		 	 	 	 	
37	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	5,225		 	 	 	 	
38	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім
гідротехнічного	маш. год	0,6518		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 	 	 	 	 	 	
39	&С111-82-КП-
1	Камінь пісковик	м3	3,21	9432,96
30279,80	8000,00
25680,00	1248
4006,08	184,96
593,72	30 км.	
40	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм	т	0,001296	48460,5
62,80	47110,66
61,06	399,63
0,52	950,21
1,22	30 км.	
41	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0014	56162,96
78,63	54746,69
76,65	315,04
0,44	1101,23
1,54	30 км.	
42	+С111-1305
варіант 1	Портландцемент, марка 400	т	0,1788	5038,99
900,97	4500,00
804,60	440,19
78,71	98,8
17,66	30 км.	
43	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм	т	0,105	48178,84
5058,78	46919,12
4926,51	315,04
33,08	944,68
99,19	30 км.	
44	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,016	67917,21
1086,68	66270,46
1060,33	315,04
5,04	1331,71
21,31	30 км.	
45	&С1416-8460-
В3-П-1	Лоток водовідвідний бетонний б/у Замовника	м.п	9	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	м.п	9	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
46	&С1416-8684-
1
варіант 1	Поребрик БР 100.20.8	шт	110	167,59
18434,90	153,75
16912,50	10,55
1160,50	3,29
361,90	30 км.	
47	&С1421-9603-
С
варіант 1	Щебенева суміш 0-40мм	м3	390,02728	1933,07
753950,03	1150,00
448531,37	745,17
290636,63	37,9
14782,03	30 км.	
48	+С1421-9656-
4
варіант 1	Цементно-піщана суміш	м3	8,848	3019,5
26716,54	2400,00
21235,20	560,29
4957,45	59,21
523,89	30 км.	
49	+С1421-9835
варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі	т	282	5404,78
1524147,96	4900,00
1381800,00	398,8
112461,60	105,98
29886,36	30 км.	
50	+С1421-10427
варіант 1	Камінь брущатий для дорожніх
покриттів(20*20см)	м3	27,52	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
51	+С1421-10634
варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	260,825	759,09
197989,65	490,00
127804,25	254,21
66304,32	14,88
3881,08	10 км.	
52	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	48,701	3763,98
183309,59	2750,00
133927,75	940,18
45787,71	73,8
3594,13	30 км.	
53	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75	м3	0,94	2876,95
2704,33	1958,71
1841,19	861,83
810,12	56,41
53,02	30 км.	
54	&С1426-
11780-1
варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, "Квадрат"
300х300х60мм, колір сірий(Замовника)	м2	161,6	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	   в тому числi витрати замовника	м2	161,6	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
55	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1304	__-__
  -    	__-__
  -    			 	
56	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,013	__-__
  -    	__-__
  -    			 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу III	грн.	 	2744720,66	2164661,41	526242,20	53817,05	 	
 	 	     в тому числі поставка замовника	грн.	 	  -    	  -    	  -    	  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	0,684	 	 	 	 	 	
 	 	Стиснене повітря	м3	578,655	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	65,018	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	11,501	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	л	337,463	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	л	1227,17	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Довідкові дані	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будівельне сміття	т	51,455	 	 	 	 	 	
 	
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.	

                                     Склав               _____________________________________	
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]